[별표 4]

대지 안의 공지기준 (제36조 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지 띄워야 하는 거리

대상 건축물	이격거리
가. 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 공장은 제외한다)	1. 준공업지역 : 1.5미터 이상 2. 준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
나. 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 창고(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 창고시설은 제외한다)	1. 준공업지역 : 1.5미터 이상 2. 준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
다. 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회 시설(전시장 및 동․식물원은 제외한다) 및 종교시설	3미터 이상
라. 다중이 이용하는 건축물로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 교육연구시설(학교 및 도서관은 제외한다), 노유자시설, 운동시설, 업무시설, 의료시설	3미터 이상
마. 공동주택	1. 아파트 : 3미터 이상 2. 연립주택 : 2미터 이상 3. 다세대주택 : 1미터 이상
바. 그 밖의 모든 건축물	1미터 이상

2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄워야 하는 거리

대상 건축물	이격거리
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물 (공동주택은 제외한다)	1미터 이상
나. 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 공장은 제외한다)	1. 준공업지역 : 1미터 이상 2. 준공업지역 외의 지역 : 1.5미터 이상
다. 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설 (일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회 시설(전시장 및 동․식물원은 제외한다) 및 종교시설. 다만, 상업지역에서 건축하는 건축물은 제외한다.	3미터 이상
라. 다중이 이용하는 건축물로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 교육연구시설(학교 및 도서관은 제외 한다), 노유자시설, 운동시설, 업무시설, 의료시설. (다만, 상업지역에 건축하는 건축물로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 건축물은 제외한다)	3미터 이상
마. 공동주택(상업지역에 건축하는 공동주택으로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 공동주택은 제외한다)	1. 아파트 : 6미터 2. 연립주택 : 2미터 이상 3. 다세대주택 : 1미터 이상
바. 그 밖의 모든 건축물	0.5미터 이상