[별표 4] <개정 2022.2.7.>

대지 안의 공지 기준(제27조의2 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지의 띄어야 하는 거리

대상 건축물	띄어야 하는 거리
가. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장 및 창고 (전용공업지역 및 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 경우를 제외한다)	․준공업지역: 1.5미터 이상 ․준공업지역 외의 지역: 3미터 이상
나. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(여관 및 여인숙을 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다) 및 종교시설	․3미터 이상
다. 영 제2조제17호에서 정하는 다중 이용 건축물	․3미터 이상
라. 공동주택	․아파트: 3미터 이상 ․연립주택: 2미터 이상 ․다세대주택: 1미터 이상
마. 가.～라.의 적용이 제외된 경우와 그 밖에 띄어야 하는 거리를 적용받지 아니하는 모든 건축물	․1미터 이상

2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	띄어야 하는 거리
가. 전용주거지역에 건축하는건축물(공동주택을 제외한다)	․1미터 이상
나. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	․준공업지역: 1미터 이상 ․준공업지역 외의 지역: 2미터 이상
다. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(여관 및 여인숙을 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다) 및 종교시설. 다만, 상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다.	․2미터 이상
라. 영 제2조제17호에서 정하는 다중이용건축물(상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다)	․2미터 이상
마. 공동주택(상업지역에서 건축하는 공동주택을 제외한다)	․아파트: 5미터 이상(다만, 15층 이하는 3미터 이상) ․연립주택: 2미터 이상 ․다세대주택: 1미터 이상
바. 인접대지경계선 등의 방향으로 창문 등을 두는 상업지역 내 공동주택, 오피스텔	· 오피스텔 1미터 이상 · 공동주택 2미터 이상 ※ 단 창문이 있는 부분에 한한다.
사. 가.～바. 적용이 제외된 경우와 그 밖에 띄어야 하는 거리를 적용받지 아니하는 모든 건축물	․ 0.5미터 이상