[별표 4]〈개정 2022. 8. 2〉

대지안의 공지기준(제34조 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물		건축물의 각 부분까지 띄어야 할 거리
용 도	당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계
가. 공장 다만, 전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 경우 제외	• 500제곱미터 이상	• 준공업지역 : 1.5미터 이상 • 준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
나. 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동‧식물원 제외), 종교시설, 의료시설 중 종합병원·장례식장, 운동시설 중 골프연습장,위험물저장 및 처리시설,운수시설, 업무시설,위락시설	• 1,000제곱미터 이상	• 3미터 이상
다. 다중이 이용하는 건축물로서 교육연구시설(학교 및 도서관은 제외한다), 노유자시설, 운동시설(골프연습장 제외), 의료시설(종합병원·장례식장 제외)	• 5,000제곱미터 이상	• 3미터 이상
라. 공동주택		• 아파트 : 3미터 이상 • 연립주택 : 2미터 이상 • 다세대주택 : 1미터 이상
마. 기타 건축물		• 1미터 이상
바. 시장정비사업구역 중 일반주거지역, 준주거지역, 준공업지역 및 상업지역 안에서 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 시장정비사업으로 시행하는 상가건물		• 대지가 도로와 3면 이상을 접하는 경우 : 1.5미터 이상 • 대지가 도로와 2면 이하로 접하는 경우 : 2미터 이상

2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물		건축물의 각 부분까지 띄어야 할 거리
용 도	당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택 제외)		• 1미터 이상
가. 공장, 창고 다만, 전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 경우 제외	• 500제곱미터 이상	• 준공업지역 : 1미터 이상 • 준공업지역 외의 지역 : 1.5미터 이상
나. 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동‧식물원 제외), 종교시설, 의료시설 중 종합병원·장례식장, 운동시설 중 골프연습장,위험물저장 및 처리시설,운수시설, 업무시설,위락시설	• 1,000제곱미터 이상	• 1.5미터 이상
다. 다중이 이용하는 건축물로서 교육연구시설(학교 및 도서관은 제외한다), 노유자시설, 운동시설(골프연습장 제외), 의료시설(종합병원·장례식장 제외)	• 5,000제곱미터 이상	• 3미터 이상
라. 공동주택((상업지역에 건축하는 공동주택으로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 공동주택은 제외)		• 아파트 : 5미터 이상 (30세대미만 3미터 이상) • 연립주택 : 2미터 이상 (30세대미만 1.5미터 이상) • 다세대주택 : 1미터 이상
마. 기타 건축물		• 0.5미터 이상
바. 시장정비사업구역 중 일반주거지역, 준주거지역, 준공업지역 및 상업지역 안에서 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 시장정비사업으로 시행하는 상가건물		• 1미터 이상