[별표 4] <개정 2019.1.11., 2020.10.6.>

대지안의 공지 기준

(제39조 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	띄어야 하는 거리
가. 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	• 준공업지역: 1.5미터 이상 (부속용도는 1미터 이상) • 준공업지역 외의 지역:3미터 이상 (부속용도는 1.5미터 이상)
나. 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 창고(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 창고를 제외한다)	• 준공업지역: 1.5미터 이상 (부속용도는 1미터 이상) • 준공업지역 외의 지역:3미터 이상 (부속용도는 1.5미터 이상)
다. 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(여관 및 여인숙을 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다) 및 종교시설	• 3미터 이상 (부속용도는 2미터 이상)
라. 영 제2조제17호에서 정하는 다중이용건축물	• 3미터 이상 (부속용도는 2미터 이상)
마. 공동주택	• 아파트 : 3미터 이상 (부속용도는 2미터 이상) • 연립주택 : 2미터 이상 • 다세대주택 : 1.5미터 이상
바. 위에서 정하지 않은 건축물	• 1미터 이상 (부속용도는 0.5미터 이상)

2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	띄어야 하는 거리
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택을 제외한다)	• 1미터 이상
나. 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	• 준공업지역 : 1미터 이상 • 준공업지역 외의 지역 : 1.5 미터이상
다. 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(여관 및 여인숙을 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다) 및 종교시설. 다만, 상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다.	• 1.5미터 이상
라. 영 제2조제17호에서 정하는 다중이용건축물(상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다)	• 1.5미터 이상
마. 공동주택(상업지역에서 건축하는 공동주택을 제외한다)	• 아파트 : 3미터 이상 • 연립주택 : 2미터 이상 • 다세대주택 : 1.5미터 이상
바. 위에서 정하지 않은 건축물	• 0.5미터 이상