[별표 3] 대지 안의 공지 기준(제34조 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	건축조례에서 정하는 건축기준
가. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	- 준공업지역 : 1.5미터 이상 - 준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
나. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 창고(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 창고를 제외한다)	- 준공업지역 : 1.5미터 이상 - 준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
다. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다) 및 종교시설	- 3미터 이상
라. 영 제2조 제17호에서 정하는 다중이용 건축물	- 3미터 이상
마. 공동주택	- 아파트 : 4미터 이상 - 연립주택 : 2미터 이상 - 다세대주택 : 1미터 이상
바. 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련시설	- 2미터 이상
사. 그 밖에 건축물	- 한옥 : 처마선0.5m이상, 외벽선 1m이상 - 폭 15미터 이상의 도로에 접하는 경우- 1미터 이상

※ 각항 규정을 적용함에 있어 “도로”라 함은 도시계획(예정도로포함)도로 또는 실제 개설되어 통행에 사용되고 있는 도로를 말한다.(지적법상 도로이나 실제 도로로서 통행에 사용되지 않는 도로는 적용하지 아니한다.)

2. 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물	건축조례에서 정하는 건축기준
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물(공동주택을 제외한다)	- 1미터 이상
나. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역 및 일반공업지역 또는 ｢산업입지 및 개발에 관한 법률｣에 따른 산업단지에서 건축하는 공장을 제외한다)	- 준공업지역 : 1미터 이상 - 준공업지역 외의 지역 : 1.5미터 이상
다. 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동․식물원을 제외한다) 및 종교시설. 다만, 상업지역에서 건축하는 건축물을 제외한다.	- 1.5미터 이상
라. 영 제2조 제17호에서 정하는 다중이용 건축물	- 1.5미터 이상
마. 공동주택(상업지역에서 건축하는 공동주택을 제외한다)	- 아파트 : 4미터 이상 - 연립주택 : 2미터 이상 - 다세대주택 : 1미터 이상
바. 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 묘지관련시설	- 1미터 이상
사. 그 밖에 건축물	- 0.5미터 이상 (한옥 : 처마선0.5m이상, 외벽선 1m이상)