[별표 3] <개정 2023. 6. 30.>

대지안의 공지 기준(제34조 관련)

1. 건축선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물		띄어야 하는 거리
가. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역, 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에 건축하는 공장은 제외한다)		ㆍ 준공업지역 : 1.5미터 이상 ㆍ 준공업지역 외의 지역 : 3미터 이상
나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 창고(전용공업지역, 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 창고는 제외한다)		ㆍ 준공업지역 : 1.5미터 이상 ㆍ 준공업지역 외의 지역 3미터 이상
다. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동ㆍ식물원은 제외한다) 및 종교시설		ㆍ 3미터 이상
라. 영 제2조제17호에서 정하는 다중이용건축물		ㆍ 3미터 이상
마. 공동 주택		ㆍ 아파트 : 6미터 이상 ㆍ 연립주택 : 3미터 이상 ㆍ 다세대주택 : 2미터 이상
바. 기타시설	ㆍ 위험물 저장 및 처리시설	ㆍ 주거지역 : 4미터 이상 ㆍ 기타지역 : 2미터 이상
	ㆍ 자동차관련시설(주차장 제외)	ㆍ 주거지역 : 3미터 이상 ㆍ 기타지역 : 1미터 이상 (상업지역 제외)
	ㆍ 자원순환 관련 시설	ㆍ 주거지역 : 3미터 이상 ㆍ 기타지역 : 5미터 이상
사. 그 밖의 건축물로서 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상의 모든 건축물		ㆍ1미터 이상

2. 인접 대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리

대상 건축물		띄어야 하는 거리
가. 전용주거지역에 건축하는 건축물 (공동주택을 제외한다)		ㆍ 1미터 이상
나. 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공장(전용공업지역, 일반공업지역 또는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 공장은 제외한다)		ㆍ 준공업지역 : 1미터 이상 ㆍ 준공업지역 외의 지역 : 1.5미터 이상
다. 상업지역이 아닌 지역에 건축하는 건축물로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000제곱미터 이상인 판매시설, 숙박시설(일반숙박시설은 제외한다), 문화 및 집회시설(전시장 및 동ㆍ식물원은 제외한다) 및 종교시설		ㆍ 1.5미터 이상
라. 영 제2조제17호에서 정하는 다중이용건축물(상업지역에 건축하는 건축물로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 건축물은 제외한다)		ㆍ 1.5미터 이상
마. 공동주택 (상업지역에 건축하는 공동주택으로서 스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 공동주택은 제외한다)		ㆍ 아파트 : 5미터 이상 ㆍ 연립주택 : 3미터 이상 ㆍ 다세대주택 : 1.5미터 이상
바. 기타시설	ㆍ 위험물 저장 및 처리시설	ㆍ 주거지역 : 4미터 이상 ㆍ 기타지역 : 2미터 이상
	ㆍ 자동차관련시설(주차장 제외)	ㆍ 주거지역 : 3미터 이상 ㆍ 기타지역 : 1미터 이상 (상업지역 제외)
	ㆍ 자원순환 관련 시설	ㆍ 주거지역 : 4미터 이상 ㆍ 기타지역 : 5미터 이상
	ㆍ 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장)	ㆍ 2미터 이상
사. 위에서 정하지 않은 건축물		ㆍ0.5미터 이상