[별표 13] 공동주택성능등급 표시항목 (제5조 관련)

성능부문	성능항목		구분	성능평가등급 (단지별 최소등급 표시)
1. 소음관련 등급	1.1	경량충격음 차단성능	필수	★★★★	★★★	★★	★
	1.2	중량충격음 차단성능	필수	★★★★	★★★	★★	★
	1.3	세대 간 경계벽의 차음성능	필수	★★★★	★★★	★★	★
	1.4	교통소음(도로, 철도)에 대한 실내․외 소음도	필수	★★★★	★★★	★★	★
	1.5	화장실 급배수 소음	필수	★★★★	★★★	★★	★
2. 구조관련 등급	2.1	내구성	필수	★★★★	★★★	★★	★
	2.2	가변성	필수	★★★★	★★★	★★	★
	2.3	수리용이성 전용부분	필수	★★★★	★★★	★★	★
	2.4	수리용이성 공용부분	필수	★★★★	★★★	★★	★
3. 환경관련 등급	3.1	기존대지의 생태학적 가치	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.2	과도한 지하개발 지양	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.3	토공사 절성토량 최소화	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.4	일조권 간섭방지 대책의 타당성	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.5	에너지 성능	필수	★★★★	★★★	★★	★
	3.6	에너지 모니터링 및 관리지원 장치	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.7	신ㆍ재생에너지 이용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.8	저탄소 에너지원 기술의 적용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.9	오존층 보호 및 지구온난화 저감	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.10	환경성선언 제품(EPD)의 사용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.11	저탄소 자재의 사용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.12	자원순환 자재의 사용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.13	유해물질 저감 자재의 사용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.14	녹색건축자재의 적용 비율	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.15	재활용가능자원의 보관시설 설치	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.16	빗물관리	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.17	빗물 및 유출지하수 이용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.18	절수형 기기 사용	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.19	물 사용량 모니터링	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.20	연계된 녹지축 조성	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.21	자연지반 녹지율	필수	★★★★	★★★	★★	★
	3.22	생태면적률	필수	★★★★	★★★	★★	★
	3.23	비오톱 조성	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.24	실내공기 오염물질 저방출 제품의 적용	필수	★★★★	★★★	★★	★
	3.25	자연 환기성능 확보	선택	★★★★	★★★	★★	★
	3.26	단위세대 환기성능 확보	필수	★★★★	★★★	★★	★
	3.27	자동온도조절장치 설치 수준	선택	★★★★	★★★	★★	★

성능부문	성능항목		구분	성능평가등급 (단지별 최소등급 표시)
4. 생활환경 등급	4.1	단지 내 보행자 전용도로 조성과 외부보행자 전용도로와의 연결	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.2	대중교통의 근접성	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.3	자전거주차장 및 자전거도로의 적합성	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.4	생활편의시설의 접근성	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.5	건설현장의 환경관리 계획	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.6	운영ㆍ유지관리 문서 및 매뉴얼 제공	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.7	사용자 매뉴얼 제공	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.8	녹색건축인증 관련 정보제공	선택	★★★★	★★★	★★	★
	4.9	단위세대의 사회적 약자배려	필수	★★★★	★★★	★★	★
	4.10	공용공간의 사회적 약자배려	필수	★★★★	★★★	★★	★
	4.11	커뮤니티 센터 및 시설공간의 조성수준	필수	★★★★	★★★	★★	★
	4.12	세대 내 일조 확보율	필수	★★★★	★★★	★★	★
	4.13	홈네트워크 및 스마트홈	필수	★★★★	★★★	★★	★
	4.14	방범안전 콘텐츠	필수	★★★★	★★★	★★	★
	4.15	주차공간 추가 확보	필수	★★★★	★★★	★★	★
5. 화재․소방 등급	5.1	감지 및 경보설비	필수	★★★★	★★★	★★	★
	5.2	제연설비	필수	★★★★	★★★	★★	★
	5.3	내화성능	필수	★★★★	★★★	★★	★
	5.4	수평피난거리	필수	★★★★	★★★	★★	★
	5.5	복도 및 계단 유효너비	필수	★★★★	★★★	★★	★
	5.6	피난설비	필수	★★★★	★★★	★★	★

※ 세부 성능항목에 대한 성능등급은 [별표 1]공동주택 인증심사기준에 따라 평가하여 단지별 최소등급을 ★에서 ★★★★로 표시한다.

※「주택법」에 따라 의무적으로 공동주택성능등급을 인증받는 경우, "주택품질향상에 따른 가산비용 기준"에 따라 가산비용을 적용받고자 하는 경우 및 「주택공급에 관한 규칙」에 따라 공동주택성능등급을 입주자 모집공고시 표시하고자 하는 경우에는 구분란의 필수에 대하여 4등급 이상을 반드시 취득하여야 한다.